**Технические требования к предоставляемым на печать макетам:**

1. Полностью готовыми к печати являются файлы в форматах:

\*.tiff (слои должны быть сведены, LZW-сжатие, не должно быть альфа-каналов (Channels) и путей (Paths));

\*.cdr (шрифты должны быть в кривых, эффекты и тени растрированы);

\*.psd (слои должны быть сведены, текстовые слои растрированы, если в тексте нужны изменения, прикрепите использованные в макете шрифты);

\*.pdf.

1. Цветовая модель: CMYK/8, разрешение 150-300 dpi.
2. Масштаб изображения 1:1.
3. Один макет – один файл.
4. Если макет имеет белый фон, необходимо создать технологическую рамку по границе макета.
5. За все ошибки в текстах и прочие недочеты, обнаруженные в макете после утверждения, исполнитель ответственность не несет.
6. Файлы, имеющие расширение \*.doc, \*.txt, \*.rtf, \*.xls к печати не принимаются, могут рассматриваться только в качестве технического задания.
7. Предоставить просмотровый файл (в формате \*.jpeg), а так же сопроводительное письмо с указанием точных параметров заказа – размер, материал, количество экземпляров и описание послепечатной обработки.
8. Без утверждения цветопробы претензии по цветопередаче не принимаются.

Цветопроба – это образец печати, изготовленный на том же самом материале и оборудовании, на котором планируется выполнить в будущем весь тираж.