ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА ПЕЧАТЬ МАКЕТАМ:

1. Полностью готовыми к печати являются файлы в форматах:

\*.tiff (слои должны быть сведены, LZW-сжатие, не должно быть альфа-каналов (Channels) и путей (Paths)); \*.cdr (шрифты должны быть в кривых, эффекты и тени растрированы); \*.psd (слои должны быть сведены, текстовые слои растрированы, если в тексте нужны изменения, прикрепите использованные в макете шрифты); \*.pdf.

2. Цветовая модель: CMYK/8, разрешение 300 dpi.

3. Масштаб изображения 1:1, с припуском под обрез 2-3 мм.

4. Один макет – один файл.

5. В макете для плоттерной резки, должен присутствовать контур реза.

6. Если макет имеет белый фон, необходимо создать технологическую рамку по границе макета.

7. За все ошибки в текстах и прочие недочеты, обнаруженные в макете после утверждения, исполнитель ответственность не несет.

8. Файлы, имеющие расширение \*.doc, \*.txt, \*.rtf, \*.xls, \*.word к печати не принимаются, могут рассматриваться только в качестве технического задания.

9. Предоставить просмотровый файл (в формате \*.jpeg), а так же сопроводительное письмо с указанием точных параметров заказа – размер, материал, количество экземпляров и описание постпечатной обработки.

10.Без утверждения цветопробы претензии по цветопередаче не принимаются.

Цветопроба –это образец печати, изготовленный на том же самом материале и оборудовании, на котором планируется выполнить в будущем весь тираж.